通讯协议

54起始

Hex 命令码 01 为设置时间 02为去读数据。。。

数据位 8位 bcd码 分别包括年2位月1位日1位 周1位 时间3位

预留位 3位 暂时补零

校验位 1位

64 结束位

合计15位

Eg

54 01 20 20 10 03 06 17 54 32 00 00 00 hex 64